**Стоимость мероприятий в ценах года реализации с учетом индексов-дефляторов и инфляции\*\*, без учета НДС**

| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Реализация мероприятий всего (тыс. руб.)*** | ***В том числе по годам***  | ***Планируемая дата ввода объектов в эксплуатацию (год)*** | ***Источник финансирования*** | ***Плановые показатели*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| 1. Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение |
| 2. Мероприятия по строительству новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |
| 2.1 | Бурение проектных скважин 31п, 39п, 81а в одной зоне санитарной охраны с существующими скважинами 31, 39, 81 | 6600,6 |  | 3971,29 |  |  | 2629,31 | 2025 | Амортизация | Увеличение мощности водоисточников, улучшение качества питьевой воды, экономия э/энергии |
| 2.2 | Бурение проектных скважин 10/1, 10а/1, 10б/1, 11а в одной зоне санитарной охраны с существующими скважинами 10, 10а, 10б и 11 | 8800,8 |  |  | 8800,8 |   |   | 2023 | Амортизация | Увеличение мощности водоисточников, улучшение качества питьевой воды, экономия э/энергии |
| 2.3 | Строительство централизованной системы водоснабжения по ул. Климовская, Д=160 мм, L=303 м | 3241,39 |  |  | 3241,39 |  |  | 2023 | Амортизация | Обеспечение населения услугами водоснабжения, снижение аварийности сетей водопровода, обеспечение надежности |
|   | **ИТОГО по п. 2** | **18642,79** |  | **3971,29** | **12042,19** |  | **2629,31** |  |  |  |
| 3. Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 3.1 | Реконструкция а/скв пос. Кузнечики и переключение в каскад ВЗУ Мочинский (строительство водоводов Д=225 мм, L=435,5 м; Д=160 мм, L=1036,5 м) | 12688,30 |  |  | 10350,06 | 2338,24 |  | 2024 | Амортизация | Улучшение качества питьевой воды, снижение аварийности сетей водопровода, обеспечение надежности |
| 3.2 | Реконструкция ВНС по ул. Товарная, производительность 20 000,0 м3/сутки | 102606,98 |  |  | 43749,02 | 34956,92 | 23901,04 | 2025 | АмортизацияПрочие | Снижение аварийности сетей водопровода, обеспечение надежности, экономия э/энергии |
|  | **ИТОГО по п. 3** | **115295,28** |  |  | **54099,08** | **37295,16** | **23901,04** |  |  |  |
| 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения |
| 4.1 | Реконструкция насосной станции обезжелезивания по ул. Правды с реконструкцией блока водоочистки с увеличением производительности до 3500 м3/сут, организация зоны водоснабжения вдоль ул. Правды | 22568,49 |  | 12000,0 | 10568,49 |  |  | 2023 | АмортизацияПрочие | Улучшение качества питьевой воды, снижение аварийности сетей водопровода, обеспечение надежности, экономия э/энергии |
| 4.2 | Проектирование блока водоподготовки на территории НС «Лучинское» Q=1000 м3/сут | 789,02 |  |  |  |  | 789,02 | 2025 | Амортизация | Улучшение качества питьевой воды |
| 4.3 | Строительство водовода от мкр. Львовский до водопроводной сети пос. Романцево: | 54545,99 | 23346,66 | 31199,33 |  |  |  | 2022 | Амортизация | Обеспечение населения услугами водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, снижение аварийности сетей водопровода, обеспечение надежности, снижение потерь питьевой воды |
| 4.4.1. Строительство водовода D=225 мм L=2923,5 п.м. от мкр. Львовский до д. Алтухово; |  | (8830,0) | (31199,33) |  |  |  | 2022 |  |
| 4.4.2. Строительство водовода D=160 мм L=1522,5 п.м. от д. Алтухово до пос. Романцево |  | (14516,66) |  |  |  |  | 2021 |  |
| 4.4 | Проектирование и строительство водоводов Д=160 мм, L=1447,0 м и Д=110 мм, L=1056,5 м до с. Покров | 24623,96 | 24623,96 |  |  |  |  | 2021 | Амортизация | Обеспечение населения услугами водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, снижение аварийности сетей водопровода, обеспечение надежности, снижение потерь питьевой воды |
| 4.5 | Мероприятия по оснащению многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета воды на базе технологии NB-NI биллинговой системы на основе 1С | 10000 | 1400,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2025 | Амортизация | Снижение потерь питьевой воды, экономия расхода воды |
|  | **ИТОГО по п. 4** | **112527,46** | **49370,62** | **45399,33** | **12768,49** | **2100** | **2889,02** |  |  |  |
| Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения за счет прибыли в тарифе на питьевую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение (технологическое присоединение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства (амортизация) | **216926,39** | **49370,62** | **49370,62** | **49370,62** | **39395,16** | **29419,37** |  |  |  |
| Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие | **29539,14** |  |  | **29539,14** |  |  |  |  |  |
| **Итого по ВОДОСНАБЖЕНИЮ:** | **246465,53** | **49370,62** | **49370,62** | **78909,76** | **39395,16** | **29419,37** |  |  |  |
| **Доля заемных средств, %** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** |
| 3. Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 3.1 | Реконструкция КНС №5 по адресу: мкр. Климовск, ул. Коммунальная, у д. 18а | 23433,39 | 17833,39 | 5600,0 |  |  |  | 2022 | Амортизация | Снижение количества аварий и засоров, снижение удельного расхода э/энергии на транспортировку стоков |
|   | **ИТОГО по п. 3** | **23433,39** | **17833,39** | **5600,0** |  |  |  |   |   |   |
| 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения |
| 4.1 | Реконструкции городских очистных сооружений хоз-бытовых стоков по адресу: г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 25Б. Сооружения для обработки осадка сточных вод. Биогазовые установки производительностью 30 т/сут сухого вещества. Проектирование. 1 этап – работы по организации площадки приготовления почвогрунта | 60924,31 | 47781,31 | 4381 | 4381 | 4381 |  | 2024 | Амортизация | Снижение удельного расхода э/энергии на очистку стоков |
|  | **ИТОГО по п. 4** | **60924,31** | **47781,31** | **4381** | **4381** | **4381** |  |  |  |  |
| Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Капитальные вложения за счет прибыли в тарифе на стоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение (технологическое присоединение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства (амортизация) | **84357,7** | **65614,7** | **9981** | **4381** | **4381** |  |  |  |  |
| Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по ВОДООТВЕДЕНИЮ:** | **84357,7** | **65614,7** | **9981** | **4381** | **4381** |  |  |  |  |
| **Доля заемных средств, %** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Всего по ПРОГРАММЕ** | **330823,23** | **114985,32** | **59351,62** | **83290,76** | **43776,16** | **29419,37** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |